**ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ НА ОБЪЕКТЕ** | http://images.clipartpanda.com/happenstance-clipart-0808-0806-1217-1556.jpg | https://t3.ftcdn.net/jpg/00/66/97/64/500_F_66976453_4A1L80lpvAq8iecR0n3RrUl7Fh5lOhLJ.jpg | http://clipart-library.com/image_gallery/17870.png | http://medbells.ru/userfiles/shop/large/303_nakleyka-dostupnost-dlya-.jpg |
| **ВХОДНАЯ ГРУППА И ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ** |  |  |  |  |
| **ПАРКОВОЧНОЕ**  **МЕСТО** |  |  |  |  |
| **ТЕРРИТОРИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ** |  |  |  |  |
| **ЗОНА**  **ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ** |  |  |  |  |
| **САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ** |  |  |  |  |
| **РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ** |  |  |  |  |
| **ДУБЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШРИФТА БРАЙЛЯ** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **доступно полностью** |
|  | **ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО** |
|  | **ДОСТУПНО УСЛОВНО** |

|  |
| --- |
| **ВХОДНАЯ ГРУППА И ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ** |
| Центральный вход в здание учебно – производственных мастерских пандусом оборудован. Ширина дверных проемов более 0,9 м. кнопки вызова сотрудника на входе в здание нет. На входных группах установлены доводчики, обеспечивающие легкое открывание дверей и плавное закрытие. |
| **ПАРКОВОЧНОЕ** **МЕСТО** |
| Обустроенных парковочных мест для инвалидов нет. |
| **ТЕРРИТОРИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ** |
| Территория мастерских частично соответствует условиям беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
| **ЗОНА** **ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ** |
| Имеются широкие входные группы. |
| **САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ** |
| Не имеется специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов |
| **РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ** |
| Имеются  системы противопожарной сигнализации, речевого  оповещения людей о пожаре, а также оборудованы пути эвакуации. |
| **ДУБЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШРИФТА БРАЙЛЯ** |
| Дублирование информации с использованием шрифта Брайля нет. |